ПРИЛОГ VI

Опсези фреквенције и временски опсези у складу са чланом 39. став 2. тачка 1) ове уредбе

|  |  |
| --- | --- |
| **Фреквентни опсег** | **Временски период погона** |
| 47,5 Hz – 48,5 Hz | 20 секунди |
| 48,5 Hz – 49,0 Hz | 90 минута |
| 49,0 Hz – 51,0 Hz | Неограничено |
| 51,0 Hz – 51,5 Hz | 90 минута |
| 51,5 Hz – 52,0 Hz | 15 минута |

Табела 8:Минимални временски периоди за 50 Hz систем за које модул ЕЕП мора да остане у погону, за различите вредности фреквенције које се разликују од номиналне вредности, без искључења са мреже